Для обновления ПО и базы камер радар-детектора будет необходимо:

1. Скачать и сохранить на компьютере архивный файл RAD510UPDATE.zip с обновлением базы стационарных камер и радарных комплексов.

2. Распаковать архив и запустить программу обновления RAD510UPDATE

3. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. После соединения с устройством кнопка «Обновить» станет активной.

4. Нажмите кнопку «Обновить», начнется процесс обновления. В процессе отображается шкала загрузки.

5. Необходимо дождаться окончания обновления (100%) и нажать кнопку «Выход». После этого, можно отключить устройство от компьютера.