
RRC-959

FM РАДИОЧАСЫ СО ВСТРОЕННОЙ КОЛОНКОЙ



**Руководство пользователя**

**Уважаемый Покупатель!**

Благодарим за то, что Вы выбрали FM радиочасы Ritmix RRС-959. Надеемся, что Вы получите удовольствие от их использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового устройства и продлить срок его службы.

Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.

Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.

Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от источника питания. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети.

Для отсоединения кабеля питания беритесь непосредственно за основание разъема, ни в коем случае не тяните за кабель.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения.

**Перед использованием**

• Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.

• Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.

• Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.

• Не используйте устройство вблизи воды (например, в ванной, бассейне и т.д.).

• Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. При необходимости используйте влажную ткань, без каких либо очистителей.

• Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких температур (например, вблизи радиаторов, обогревателей, печей и т.д.).

• Не вскрывайте устройство.

**Технические характеристики**

Цифровые радиочасы

* Цифровые часы 12ч/24ч
* Большие цифры 1.3”
* Радиочастоты: FM 87.5-108МГц
* Встроенная антенна
* 3 режима подсветки
* 2 будильника, повтор сигнала
* Режим будильника: FM-радио, TF карта памяти, «сирена»

Аудио


* Функция Bluetooth 4.2 (A2DP, AVRCP, HFP, HSP)
* Дистанция Bluetooth: до 10м
* Мощность: 6Вт\*2
* Диаметр спикера: 58мм
* Искажения: ≤ 0,5%
* Частота: 75 Гц – 18 кГц
* Время работы: ~ 6-12 часов (в зависимости от режима)
* Время зарядки : ~ 6 часов
* Воспроизведение с TF карт памяти и USB флеш
* Выход USB 5В 1А
* Выход AUX 3.5мм
* Функция hands-free

Питание

* Встроенный аккумулятор 4400мач, 3.7В
* Световой индикатор низкого заряда аккумулятора

Вход microUSB 5V 1A

**Описание устройства**

****

1. Кнопка «».
2. Кнопка «**M**».
3. Кнопка «».
4. Кнопка .
5. Кнопка .
6. Кнопка .
7. Колесо регулировки уровня звука/Воспроизведение/Пауза.
8. USB вход для накопителя.
9. Слот для карты памяти.
10. Порт для подключения аудио кабеля 3,5 мм «**AUX**».
11. USB вход для зарядки устройства.
12. Переключатель питания «**Вкл./Выкл.**».

**Bluetooth**

1. Версия Bluetooth - **4.2**; Профили - **HSP, HFP, A2DP, AVRCP**; Bluetooth имя – **RRC-959**.
2. Переведите переключатель питания «Вкл./Выкл.» (№12 в описании устройства) в положение ON. На дисплее устройства отобразится время и иконка часов.
3. Коротко нажимайте на кнопку «**M**» (№2 в описании устройства), чтобы войти в режим Bluetooth. На дисплее отобразится надпись «bLUE», а иконка «Bluetooth» начнет быстро мигать. Включите Bluetooth на устройстве, с которым хотите установить сопряжение и найдите в списке доступных устройств RRC-959 и выберите его. После установления сопряжения иконка Bluetooth будет мигать медленно.
4. Во время воспроизведения иконка Bluetooth будет стабильно гореть, а во время паузы медленно мигать. Вращайте колесо регулировки уровня звука (№7 в описании устройства) чтобы настроить громкость. Нажмите на него чтобы поставить воспроизведение на паузу или возобновить его.
5. Во время воспроизведения нажмите на кнопку  (№4 в описании устройства), чтобы отобразить время. Нажмите еще раз чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу.

**microSD-карта**

1. Переведите переключатель питания «Вкл./Выкл.» (№12 в описании устройства) в положение ON. На дисплее устройства отобразится время и иконка часов.
2. Коротко нажимайте на кнопку «**M**» (№2 в описании устройства), чтобы войти в режим SD-карты. На дисплее загорится иконка «**TF**».
3. Во время воспроизведения иконка «**TF**» будет стабильно гореть, а во время паузы медленно мигать.
4. Вращайте колесо регулировки уровня звука (№7 в описании устройства) чтобы настроить громкость. Нажмите на него чтобы поставить воспроизведение на паузу или возобновить его.
5. Нажимайте на кнопки  и , чтобы переключаться между треками.
6. Во время воспроизведения нажмите на кнопку  (№4 в описании устройства), чтобы отобразить время. Нажмите еще раз чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу.

*ВНИМАНИЕ: если Вы установите microSD-карту во включенное устройство оно автоматически перейдет в режим работы с microSD-картой.*

**USB-накопитель**

1. Переведите переключатель питания «Вкл./Выкл.» (№12 в описании устройства) в положение ON. На дисплее устройства отобразится время и иконка часов.
2. Коротко нажимайте на кнопку «**M**» (№2 в описании устройства), чтобы войти в режим USB-накопителя. На дисплее загорится иконка «**USB**».
3. Во время воспроизведения иконка «**USB**» будет стабильно гореть, а во время паузы медленно мигать.
4. Вращайте колесо регулировки уровня звука (№7 в описании устройства) чтобы настроить громкость. Нажмите на него чтобы поставить воспроизведение на паузу или возобновить его.
5. Нажимайте на кнопки  и , чтобы переключаться между треками.
6. Во время воспроизведения нажмите на кнопку  (№4 в описании устройства), чтобы отобразить время. Нажмите еще раз чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу.

*ВНИМАНИЕ: если Вы установите USB-накопитель во включенное устройство оно автоматически перейдет в режим работы с USB-накопителем.*

**Работа с устройствами по AUX**

1. Включите устройство и подключите к нему один конец аудио кабеля.
2. Подключите другой конец аудио-кабеля к источнику звука.
3. Все управление будет осуществляться при помощи подключенного к устройству источника звука.
4. При отсоединении аудио кабеля от часов, автоматически включится режим работы по Bluetooth.
5. Вращайте колесо регулировки уровня звука (№7 в описании устройства) чтобы настроить громкость. Нажмите на него чтобы выключить звук.
6. Во время воспроизведения нажмите на кнопку  (№4 в описании устройства), чтобы отобразить время. Нажмите еще раз чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу.

**FM-радио**

1. Переведите переключатель питания «Вкл./Выкл.» (№12 в описании устройства) в положение ON. На дисплее устройства отобразится время и иконка часов.
2. Коротко нажимайте на кнопку «**M**» (№2 в описании устройства), чтобы войти в режим FM-радио. На дисплее загорится иконка «**FM**».

*ВНИМАНИЕ: в устройстве имеется встроенная антенна, но Вы так-же можете подключить к устройству аудио-кабель или USB для усиления сигнала.*

1. Находясь в режиме работы «FM-радио» нажмите на колесо регулировки уровня звука (№7 в описании устройства), чтобы начать сканирование и последующее сохранение доступных станций (при поиске иконка «FM» будет быстро мигать).
2. Нажимайте на кнопки  и , чтобы переключаться между станциями.
3. Во время работы радио нажмите на кнопку  (№4 в описании устройства), чтобы отобразить время. Нажмите еще раз чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу.

**Зарядка устройства**

1. Подключите устройство к ПК или сетевому адаптеру при помощи USB-кабеля.
2. Во время зарядки индикатор располагающийся на задней панели устройства будет гореть красным цветом и погаснет по завершению процесса зарядки.
3. Если уровень заряда АКБ упал ниже 15%, то на дисплее устройства начнет мигать иконка разряженной батареи.

**Время и будильник**

**Установка времени**

1. Переведите переключатель питания «Вкл./Выкл.» (№12 в описании устройства) в положение ON. На дисплее устройства отобразится время и иконка часов.
2. Находясь в режиме работы часов нажмите и удерживайте кнопку  (№4 в описании устройства), чтобы войти в режим настройки времени.
3. Когда на дисплее замигает часовое значение, выставите его с помощью кнопок  и .
4. Коротко нажмите на кнопку  (№4 в описании устройства), чтобы перейти к минутному значению и выставите его с помощью кнопок  и .
5. После того как Вы выставили нужное время, коротко нажмите на кнопку  (№4 в описании устройства), чтобы сохранить настройки.

*ВНИМАНИЕ: устройство автоматически выйдет из режима настройки времени спустя 30 секунд бездействия.*

**Установка будильников (1 и 2)**

1. Переведите переключатель питания «Вкл./Выкл.» (№12 в описании устройства) в положение ON. На дисплее устройства отобразится время и иконка часов.
2. Находясь в режиме работы часов нажмите на кнопку , на дисплее загорится время будильника и иконка будильника №1.
3. Зажмите кнопку , чтобы войти в режим настройки времени будильника №1. На дисплее начнет медленно мигать часовое значение.
4. Выставите часовое значение с помощью кнопок  и .
5. Коротко нажмите на кнопку , чтобы перейти к настройке минутного значения. Выставите минутное значение с помощью кнопок  и .
6. Коротко нажмите на кнопку , чтобы перейти к настройке мелодии будильника (1-5 предустановленные мелодии; 6 – SD-карта/USB-накопитель; 7 – FM-радио). Выберите мелодию с помощью кнопок  и .
7. Коротко нажмите на кнопку , чтобы перейти к настройке цикличности будильника (один раз или каждодневно) и выберите необходимый с помощью кнопок  и .
8. Коротко нажмите на кнопку , чтобы перейти к настройке режима работы (Вкл./выкл.). и выберите необходимый с помощью кнопок  и .
9. Еще раз коротко нажмите на кнопку , чтобы сохранить настройки.

**Dimmer/Snooze**

1. После того как будильник начнет звонить, коротко нажмите на любую кнопку чтобы отложить его на 10 минут.
2. Дважды нажмите на кнопку  или , чтобы отключить функцию отложения времени будильника №1 или №2 на текущий день.
3. Если во время того, как звонит будильник не нажимать никаких кнопок, то он выключится по истечении 2 минут и снова начнет звонить спустя 8 минут (3 раза).

*ВНИМАНИЕ: настройка будильника №2 происходит по аналогии с настройкой будильника №1 (используется кнопку* *).*

**Назначения кнопок**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кнопка/Режим |  |  | **М** |  |
| Bluetooth | Воспроизведение/Пауза – короткое нажатие; Ответ на входящий вызов - короткое нажатие; Отклонить входящий вызов – удерживать 3 секунды; Регулировка яркости - удерживать 3 секунды; Регулировка громкости – вращать. | Предыдущий трек – короткое нажатие. | Переключение между режимами – короткое нажатие | Следующий трек – короткое нажатие. |
| SD-карта/USB-накопитель | Воспроизведение/Пауза – короткое нажатие; Регулировка громкости – вращать; Регулировка яркости - удерживать 3 секунды. | Предыдущий трек – короткое нажатие. | Переключение между режимами – короткое нажатие. | Следующий трек – короткое нажатие. |
| AUX | Выключить/Включить звук – короткое нажатие; Регулировка яркости - удерживать 3 секунды. |  | Переключение между режимами – короткое нажатие |  |
| FM-радио | Поиск доступных станций и их сохранение – короткое нажатие; Регулировка громкости – вращать; Регулировка яркости - удерживать 3 секунды. | Предыдущая станция - короткое нажатие. | Переключение между режимами – короткое нажатие. | Следующая станция - короткое нажатие. |
| Настройка времени |  | Регулировка значения – короткое нажатие. |  | Регулировка значения – короткое нажатие. |
| Настройка будильника №1/2 |  | Регулировка значения – короткое нажатие |  | Регулировка значения – короткое нажатие |

**Примечание**


* Если уровень заряда АКБ упал ниже 25%, то на дисплее устройства загорится иконка батареи.
* Если уровень заряда АКБ упал ниже 15%, то иконка батареи будет мигать а колонка будет издавать оповестительный сигнал.

**Возможные проблемы и их решение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проблема | Решение | |
| Невозможно подключится по Bluetooth | Убедитесь в том, что часы не сопряжены с другим устройством | Уровень заряда АКБ меньше 20% - зарядите АКБ |
| Устройство не заряжается | Проверьте состояние кабеля | Проверьте состояние адаптера питания |
| Устройство не включается | Зарядите АКБ |  |
| Нет звука | Увеличьте громкость | Проверьте громкость на подключенном устройстве |
| Не ищет радио станции |  | Подключите AUX-кабель или USB-кабель |
| Не воспроизводится музыка с носителя |  | Отформатируйте носитель |

**Внимание:**

\* Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов

Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте [www.ritmixrussia.ru](http://www.ritmixrussia.ru).

Изготовитель: SHENZHEN HWELL TECHNOLOGY CO.,LTD (ШЕНЬЧЖЕНЬ ХВЕЛ ТЕКНОЛОДЖИ КО.,ЛТД), адрес: ROOM 11i2, CEIEC BLDG C,NO.2027 SHENNAN MIDDLE ROAD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA (РУМ 11и2, ЦЕЙЕС БЛДГ Ц,НО.2027 ШЕНЬНАНЬ МИДЛ РОАД, ФУТИАНЬ ДИСТРИКТ, ШЕНЬЧЖЕНЬ, КИТАЙ).

Завод-изготовитель: SHENZHEN HWELL TECHNOLOGY CO.,LTD (ШЕНЬЧЖЕНЬ ХВЕЛ ТЕКНОЛОДЖИ КО.,ЛТД), адрес: Le Zhu jiao Industry Zone ,XiXiang Town , Bao An Area, Shenzhen,China (Ле Жу джиао Индастри Зоне, Ксиксианг Таун, Бао Ан Ареа, Шеньчжень, Китай).

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Техпорт», адрес: 115172 г. Москва, ул. Народная, д.11, стр. 1.пом. LXXXVI ОФИС 1А.

Импортер: ООО «Техпорт», адрес: 115172 г. Москва, ул. Народная, д.11, стр. 1.пом. LXXXVI ОФИС 1А.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Сертификат соответствия: TC RU C-CN.АЖ26.B.01891, действителен по 18.03.2023 года включительно.

Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.

Страна изготовления: Китай

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 24 месяца

Срок годности: не ограничен

Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости.

Характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.

**ИКОНКИ КАК НА УПАКОВКЕ**